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ΓΙΑ   ΤΟ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Κατασκευασμένες από γυαλί υψηλής διαφάνειας, καθαρότητας και αντοχής με απολύτως λείες άκρες.

Ειδική επεξεργασία για την αποτροπή της μεταξύ των συγκόλλησης.

Ειδικές για χρήση σε μηχανήματα αυτόματης επικάλυψης.

Να διαθέτουν σήμανση  CE και πιστοποίηση IVD.

Απαραίτητη προσκόμιση δείγματος.

