                                          ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
   Οι προμηθευτές ιατρικών αερίων πρέπει να πληρούν  τους παρακάτω όρους και να καταθέσουν διαθέτουν επι ποινή απορρίψης , με την προσφορά τους τα σχετικά δικαιολογητικά :

    Άδεια παραγωγής & εμφιάλωσης από τον ΕΟΦ για κάθε ένα από τα προσφερόμενα ιατρικά αέρια ,σύμφωνα με τις Αρχές & Κανόνες Καλής Παραγωγής όπως υπαγορεύονται από την απόφαση ΔΣ ΕΟΦ 62060(ΦΕΚ1586/Β΄/30-9-10)

     Πιστοποιητικό κατά ISO 9001: 2008 για εμφιάλωση ,διανομή και εμπορία ιατρικών αερίων : οξυγόνου , πρωτοξείδιο του αζώτου, διοξείδιο του άνθρακα ,συνθετικού αέρα (τύπου RESPAL),  αζώτου.

     Πιστοποιητικό έγκρισης συστήματος ποιότητας από πιστοποιημένο φορέα, αναφορικά με την υδραυλική δοκιμή φιαλών σύμφωνα με :

-   την οδηγία 2010/35/ΕΕ, όπως ενσωματώνεται στην ελληνική νομοθεσία με την ΥΑ οικ.12436/706/2011 (ΦΕΚ 2039/Β΄/13-9-2011)

-   και ADR 2011 (ΦΕΚ 37/20-1-2012) 
       Επιπλέον , θα πρέπει να τηρούνται όλες οι διαδικασίες μεταφοράς /φορτοεκφόρτωσης  του εν ισχύ ADR επικίνδυνων υλικών

       Το Νοσοκομείο έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τις εγκαταστάσεις του  προμηθευτή ,ώστε να βεβαιωθεί για την δυνατότητα αυτού να ανταποκριθεί στα όσα αναφέρονται στη διακήρυξη.

     Τα προσφερόμενα ιατρικα αέρια θα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την Ελληνική και Ευρωπαική Φαρμακοποιία: 

· Ιατρικό οξυγόνο ( αρ. μονογραφίας 0417)

· Ιατρικό άζωτο  ( αρ. μονογραφίας 1247)

· Ιατρικό πρωτοξείδιο του αζώτου ( αρ. μονογραφίας 0416)

· Συνθετικός ιατρικός αέρας (τύπου Respal) ( αρ. μονογραφίας 1684)

· Ιατρικό διοξείδιο του άνθρακα ( αρ. μονογραφίας 0375)
     Προβλέπεται επιπλέον κόστος μεταφοράς των φιαλών.  Η τιμή θα δοθεί σε €/δρομολόγιο ανάλογα με τον τόπο προορισμού των φιαλών και με το είδος του ιατρικού αερίου 

