ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΤΟΛΗ 81A 16/2/2026 
ΘΕΡΜΙΚΟΣ EΚΤΥΠΩΤΗΣ ΓΙΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ
· Τεχνικά Χαρακτηριστικά
	· Operating System
	· Link-OS – win 7,10,11

	· Maximum Print Length
	· 22 inches/558 mm

	· Minimum Print Length
	· 3 inches/76 mm

	· Print Widths 
	· 0.75 inches/19.05 mm, 1 inch/25.4 mm, 1.1875 inches/30.16 mm

	· Resolution
	· 300 dpi/12 dots per mm

	· Maximum Print Speed
	· Healthcare: 2 inches/51 mm per second
Z-Band Fun and Z-Band Splash: 4 inches/102 mm per second

	· Programming Languages
	· ZPL; ZPL II; XML

	· Memory
	· 256 MB SDRAM memory
512 MB Flash memory

	 
· Θερμικός
 
	· Μονόχρωμο


	· Συνδεσιμότητα
	· Ethernet, USB


	· Εγγύηση κατασκευαστή
	· ≥ 3 έτη


Επι ποινή απόρριψης να αναφέρετε το προσφερόμενο μοντέλο δίσκου με τα επιμέρους χαρακτηριστικά. 
ΤΕΜΑΧΙΑ 3
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							ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ
Κοινοποίηση: micropromithies@hospital-elena.gr
