
  ΑΙΘΟΥΣΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ΢ΣΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΑΣ ΑΣΘΕΝΩΝ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
Σανίδα ακινητοποίησης και μεταφοράς  ασθενή ( ειδική για ακινητοποίηση σπονδυλικής στήλης), που αποτελείται από την σανίδα και το σύστημα ιμάντων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
· Να είναι από πολυαιθυλένιο  υψηλής πυκνότητας  με γέμιση αφρού πολυουρεθάνης ,  ενισχυμένης αντοχής , άκαμπτη από ιδιαίτερα  λεπτό και ελαφρύ υλικό. 
· Να είναι ανθεκτική στην διάβρωση, 100%  αδιάβροχη και ασφαλής στην διήθηση και σε υψηλές θερμοκρασίες και να καθαρίζεται εύκολα με νερό και σαπούνι ή απολυμαντικό
· Να είναι 100%  ακτινοδιαπερατή και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ακτινογραφίες. 
· Δυνατότητα για οριζόντια μεταφορά ή κάθετη  ανύψωση του ασθενή.. 
· Να τοποθετείται εύκολα κάτω από το σώμα του ασθενή και να είναι σταθερή κατά την μετακίνηση και μεταφορά. 
· Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση
· Να  συνοδεύεται με σύστημα μόνιμης ταυτοποίησης των σανίδων ενσωματούμενο σε αυτές και μη αφαιρούμενο.
· Εγγύηση  ποιότητας  δύο (2) τουλάχιστον ετών,  από την κατασκευάστρια εταιρία. 
· Ο κατασκευαστής  και ο προμηθευτής να διαθέτουν σήμανση CE και  ISO σειράς  9001,  13485, 37001 και ΕΝ 1865-1. .Η κάθε σανίδα να φέρει ετικέτα με σήμανση CE, αριθμού  παρτίδας  για ιχνηλασιμότητα του προϊόντος
· Να προσκομιστούν κατά την προσφορά τα απαιτούμενα πιστοποιητικά του κατασκευαστή και του προμηθευτή καθώς και τα αιτούμενα πιστοποιητικά  ποιότητας και ασφάλειας  του προϊόντος. 

ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΑΝΑ ΣΑΝΙΔΑ 
· Σύστημα  ρυθμιζόμενων  ιμάντων  ασφαλείας για την σταθεροποίηση του σώματος 
· Ακινητοποίηση κεφαλής  : Να είναι συμβατή με universal ακινητοποιητή κεφαλής  που θα προσαρμόζεται σταθερά με ιμάντες  velcro


 ΣΑΝΙΔΕΣ ΥΠΕΡΒΑΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 
· Μήκος : 186-198  cm Χ Πλάτος : 45-60 cm Χ Ύψος : 5 -7 cm περίπου 
· Βάρος : 7 kg περίπου 
· Μέγιστο φορτίο : 450 kg περίπου 
· Αριθμός  χειρολαβών : 14-18, περόνες  αγκίστρωσης  τουλάχιστον 8 



Τιμή : 700 Ευρώ  + ΦΠΑ

