ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

· Να προσφέρονται σε πολλά και διάφορα χρώματα
· Να έχουν φάρδος περίπου 0,5 cm.
· Να αντέχουν στις συνθήκες κλιβανισμού ( 134 0 C )
· Να είναι ανθεκτικές στο ξεφλούδισμα και στο ράγισμα απο τους επαναλαμβανόμενους κύκλους αποστείρωσης.
· Να κολλούν εύκολα και με ασφάλεια στα εργαλεία.
· Nα είναι προ-τεμαχισμένες, σε μορφή λωριδών, σε φύλλο Α4.
· Χωρίς latex.
· Να προσκομισθεί δείγμα επί ποινή απόρριψης.












