Τεχνικά χαρακτηριστικά



Για το τμήμα Κ. Αποστείρωσης:
Colussi  model SA 080 PV s/n  9470

Για τον κλίβανο με s/n 9470:
· ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΌ ΑΤΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ κόστος 300 ευρώ πλέον Φ.Π.Α.

Το μηχάνημα βρίσκεται σε ενεργή σύμβαση συντήρησης. Ωστόσο, το συγκεκριμένο ανταλλακτικό έχει ήδη αντικατασταθεί στο πλαίσιο της σύμβασης και χρήζει εκ νέου αντικατάστασης. Ως εκ τούτου, η προμήθεια του συγκεκριμένου ανταλλακτικού απαιτείται να πραγματοποιηθεί εκτός σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι η διαρροή ατμού είναι ιδιαίτερα μεγάλη και εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ορθή λειτουργία του κλιβάνου, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει ανεπανόρθωτες βλάβες. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται απαραίτητη η άμεση προμήθεια και αντικατάσταση του ανταλλακτικού.

Γενικός έλεγχος καλής λειτουργίας 
Όλες οι εργασίες και διαδικασίες συντήρησης να γίνουν όπως προβλέπει ο κατασκευαστικός οίκος
[bookmark: _GoBack][bookmark: _Hlk200615809][bookmark: _Hlk200615899]Ο συντηρητής να διαθέτει ISO 9001 και ISO 13485 και Πιστοποίηση σύμφωνα με την ΔΥ8/Γ.Π. οικ./1348/2004 περί «Διακίνησης Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων». Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά.  Να διαθέτει οργανωμένο τμήμα Service με ειδικευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της πρόσκλησης. Οι τεχνικοί του συντηρητή να έχουν υποστεί εκπαίδευση στα υπό ανάθεση συντήρησης μηχανήματα – Να κατατεθούν πιστοποιητικά Εκπαίδευσης. Να κατατεθεί πιστοποιητικό συνεργασίας (εξουσιοδοτημένου συνεργάτης) της αναδόχου εταιρείας με τον αντίστοιχο κατασκευαστικό οίκο των μηχανημάτων. Οι τεχνικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα πρόσφατα εγχειρίδια συντήρησης και επισκευής (Service Manuals), καθώς και στις Τεχνικές ενημερώσεις (Service Bulletins), σύμφωνα με τις οποίες θα πραγματοποιούνται οι συντηρήσεις και οι επιδιορθωτικές ενέργειες. Να κατατεθεί βεβαίωση. Να καταθέσει τις διακριβώσεις των χρησιμοποιούμενων οργάνων επισκευής και συντήρησης. Να καταθέσει βεβαίωση της κατασκευάστριας εταιρείας για την απρόσκοπτη παροχή των απαιτούμενων γνήσιων και καινούργιων ανταλλακτικών που θα χρειαστούν για τις προληπτικές και επανορθωτικές συντηρήσεις των μηχανημάτων.

Τμήμα ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ

Αβράμης Πέτρος
									
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Νικολακόπουλος Νίκος



Κοινοποίηση: 	micropromithies@hospital-elena.gr
		diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr

