Βρόχος πολυπεκτομής ψυχρής κοπής για χρήση μέσω ενδοσκοπίου με άνοιγμα 12mm 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Πρόκειται για βρόχο πολυπεκτομής μιας χρήσης κατάλληλο για ψυχρή εκτομή πολύποδα χωρίς υποδοχή για διαθερμία

Να διαθέτει τεχνολογία συμπαγούς σύρματος Compact Wire (CWT) με διάμετρο σύρματος κοπής 0,29 mm σε οβάλ διατομή για ευκολότερο περιβρογχισμό επίπεδων πολυπόδων και ελάχιστη αποκόλληση ιστού

Να έχει σχήμα ασπίδας

Να διαθέτει επικαλυμμένο μεταλλικό σπιράλ καθετήρα  για ευκολότερο χειρισμό και καθαρή κοπή

Να διατίθεται σε άνοιγμα 12mm
Να είναι προσαρμοσμένος σε καθετήρα μήκους 220 cm κατάλληλο για κανάλι εργασίας τουλάχιστον 28 mm
Να συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες της ESGE για EMR.
Όλα τα παραπάνω είναι αναγκαίο να πληρούνται και να αποδεικνύονται από έντυπα του οίκου κατασκευής     
