                       ΤΕΧΝΙΚΕΣ     ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Περιχειρίδες νεογνικές μιας χρήσεως μονού αυλού, κατάλληλες για το μόνιτορ ΒΤ-740, που να φέρουν σήμανση CE. Να διατίθονται σε διάφορες διαστάσεις και με συνδετικό μπαγιονετ: 

· Περιμέτρου  6-11 cm  Νο3
