BOWA ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ   ΕΝΗΛΙΚΩΝ  - ΠΑΙΔΩΝ                                                                                  
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
-ΠΛΑΚΑ ΓΕΙΩΣΗΣ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΔΙΠΛΗΣ ΑΓΩΓΙΜΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ.
-ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΦΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ. 
-ΝΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΠΟΛΥΜΕΡΟΥΣ  ΓΕΛΗΣ ΝΕΡΟΥ ΩΣΤΕ -ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΥΓΡΑΣΙΑ ΣΤΟ ΔΕΡΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ ΚΟΛΛΑΣ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΥΓΡΩΝ. 
-ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΚΑΜΠΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΣΚΙΖΕΤΑΙ.
- ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΠΟ LATEX ΚΑΙ PVC. 
-ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ.
- ΝΑ ΤΑΙΡΙΑΖΟΥΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
-ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΑΣΦΑΛΗΣ,

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΕΣ 

· BOWA   ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΕΙ  ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ.
*ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΟΥΜΕ  ΟΤΙ ΤΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ  ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  

     ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΕΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ

