ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ CFM

ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΝΕΟΓΝΙΚΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ EEG-CFM 6000
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
 ΠΡΟΚΑΛΩΔΙΟΜΕΝΟ
ΧΡΩΜΑΤΙΚΗ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  RED/YEL/BLK
NON WOVEN- LATEX FREE
ΠΑΧΟΥΣ 0,5 mm
ΜΕΓΕΘΟΣ-ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ 23mm
ΜΗΚΟΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ 50cm DIN 42802-1  1.5 mm ΑΠΟΛΗΞΗ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΣ ΑΠΟ Ag/AgC

