         Τεχνικές πληκτρολόγια κλειδαριές-κάρτες
   1.   Πληκτρολόγιο ελέγχου πρόσβασης (επίτοιχο)  Real safe. ACR-61 μεταλλικό
         Βαθμός στεγανότητας IP 68 ΠΛΗΚΤΡ.ACCESS CONTROL
         Δέχεται έως 2000 κωδικούς χρηστών
         4ψηφίων) / κάρτες RFID
        (125KHz/EM), διαθέτει 1 επαφή ρελέ και 1 μπουτόν για κουδούνι 12V.
         Δέχεται εξωτερικό αναγνώστη καρτών Wiegand
        Τάση τροφοδοσίας 12VDC.
        Διαστάσεις 120x58x22mm.
                         ΤΕΜ  5x 65ευρω   = 325ευρω  
2.        ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ ΓΙΑ ACCESS CONTROL    PSU-3ACR- REALSAFE
            Τροφοδοτικό για Access control 12V 3A. Ρύθμιση χρόνου ενεργοποίησης 1-15Sec.
                                          Τιμή: 25,00€    χ 5= 125 ευρώ	.
3.    Ηλεκτρική κλειδαριά (κυπρί)  eff-eff με μεταλλική πρόσοψη.
       Δύναμη συγκράτησης 300-400 Kgr
       AC: 1100 ma /sec
       DC: 1300 ma/5sec
       Αντίσταση διάρρηξης  3,500Ν- 356 κιλα
      Τροφοδοσία 12VDC 
            Διαστάσεις: 75x20x28mm
       ΤΕΜ 8χ 35ευρω    =  280 ευρώ  
  4.  ΚΑΡΤΑ RFID
       IDC-402 
      Κάρτα RFID λεπτή
       8,5x4,5cm
      Πάχος: 0,8mm
      Τιμή: 0,60€  Χ 20ΤΕΜ   =  12 ευρώ
 5.Kυπρί θωρακισμένης πόρτας φαρμακείου με 4 πείρους δεξί΄.
· Iseo ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ 2000 Ε601112V1 INCONTRO  EL DX 6-12 V η  ΕFF-EFF Κατάλληλο για Θωρακισμένες  πόρτες αλουμινίου .
· [bookmark: _GoBack]Λειτουργία Fail SECURE  με κωδικό 2614.0000.5006(δείγμα πριν )

TEM 2 X 85ευρώ= 170 ευρώ

Γενικό σύνολο :    912 ευρώ +φπα

Να πληρούν όλες τις τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές .
Οι τιμές που θα δοθούν  θα πρέπει  επι ποινή αποκλεισμού  να αφορούν αποκλειστικά και μόνο  τους  παραπάνω κωδικους διότι   ταιριάζουν απόλυτα σε αυτά που υπάρχουν είδη και έχουν   τοποθετηθεί  στο χώρο μας.
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