Τεχνικά χαρακτηριστικά



Επισκευή κρεβατιού στο τμήμα Εξωσωματικής:
 (δεν έχει επισκευαστεί η συγκεκριμένη κλίνη)
Δεν μπορούν να φρενάρουν το κρεβάτι και πρόβλημα στο αμορτισέρ της πλάτης.

· Αντικατάσταση δύο τροχών περιστροφικών Φ(125) 
· Επισκευή στο φρένο και την ανύψωση της πλάτης	 		
· Εργασία επισκευής  					
· Αντικατάσταση με άλλη κλίνη μέχρι να επισκευαστεί  
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Οι κατασκευάστριες εταιρείες ή η προμηθεύτρια εταιρεία πρέπει να είναι πιστοποιημένες και να διαθέτουν σε ισχύ τα ακόλουθα πρότυπα συστημάτων διαχείρισης:
- ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 14001 - ISO 37001 
και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ3(α) 4822/2025 περί διανομής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.

Όλα τα ανωτέρω πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και αποδεικτικά έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς και να κατατεθούν με αυτήν.

Για το τμήμα Βιοϊατρικής

      Αβράμης Πέτρος


									
Υποδιεύθυνση Τεχνικού
							                 
 Νικολακόπουλος Νίκος





Κοινοποίηση: diaxirisi-ylikou@hospital-elena.gr
                     micropromithies@hospital-elena.gr

