Βελόνα πνευμοπεριτοναίου τύπου verres μιας χρήσης

1)Να είναι μιας χρήσης ,διαμέτρου 2,1mm.
2)Να παρέχει μια άνετη συγκράτηση και μια καθαρή αίσθηση κατά την διάρκεια της εισαγωγής της βελόνας.
3)Να διαθέτει ατραυματικό αμβλύ άκρο ώστε να αποτρέπει τη σημαντική μείωση του κινδύνου διάτρησης των ενδοπεριτοναϊκών και οπισθοπεριτοναϊκών οργάνων.
4)Να παρέχει δείκτη οπτικής επιβεβαίωσης χρώματος κόκκινου,με επισήμανση κίνησης μέσα στη διάφανη βελόνα του σώματος δείχνοντας τη διάτρηση των διαφόρων στρωμάτων του κοιλιακού τοιχώματος για την ασφαλή είσοδο.
5)Η βελόνα όπως και το ατραυματικό άκρο να είναι κατασκευασμένη από κράμα ανοξείδωτου χάλυβα 304 και να είναι εφοδιασμένη με stopcock και ενσωματωμένο σύνδεσμο luer-lock για την σύνδεση με τον σωλήνα CO2.
6)Να διατίθενται σε standard μέγεθος με μήκος 120cm  και για βαριατρικά περιστατικά με μήκος 150cm.
Να κατατεθεί φύλλο συμμόρφωσης με αντίστοιχες παραπομπές.
Να προσκομισθεί δείγμα, επί ποινή απόρριψης.

