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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΙΑΦΑΝΟΣΚΟΠΙΟΥ


1. Να είναι καινούργιο, τελευταίας τεχνολογίας LED, επιτοίχιο και υψηλής ποιότητας κατασκευής.

2. Να έχει επιφάνεια ανάγνωσης δύο (2) θέσεων με συνολική επιφάνεια θέασης τουλάχιστον 710 x 420mm.

3. Να έχει 2 διακόπτες για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού με φωτεινή ένδειξη.

4. Να διαθέτει έναν διακόπτη ON/OFF και έναν δεύτερο διακόπτη αφής με θέση άμεσης ενεργοποίησης φωτισμού με την τοποθέτηση του φιλμ.

5. Να έχει εξωτερικές διαστάσεις περίπου 85 X 50cm και πάχος μέχρι 3cm.

6. Να τροφοδοτείται με τάση 220V – 50/60Hz.

7. Nα διαθέτει πηγές φωτισμού με φωτεινότητα της τάξεως των 4.000cd/m2 περίπου.

8. Oι πηγές φωτισμού να είναι σε θερμοκρασία χρώματος περίπου 9300 ο Kelvin.

9. Nα έχει ισχύ φωτισμού περίπου 45W και πηγή φωτισμού με 95 περίπου Leds.
10. Η διάρκεια ζωής των πηγών φωτισμού να είναι πάνω από 100.000 ώρες.

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΟΡΟΙ

1. Τα προσφερόμενα να διαθέτουν CE Mark, να συμμορφώνεται και να πληρούν όλους τους κανονισμούς  και πρότυπα ασφαλείας.
2.  Προσφορές, οι οποίες στην τεχνική περιγραφή και το φύλλο συμμόρφωσης, δεν απαντούν με πληρότητα και σαφήνεια, σε όλα τα σημεία των τεχνικών προδιαγραφών και των ειδικών όρων της διακήρυξης ή δεν τεκμηριώνονται από το επισυναπτόμενο Prospectus του κατασκευαστή ή παρουσιάζουν ελλείψεις στον βασικό εξοπλισμό, θα απορρίπτονται ως ασαφείς, ατεκμηρίωτες και ανεπίδεκτες σύγκρισης. Εναλλακτικές προτάσεις για μηχανήματα ή συστήματα, δεν γίνονται αποδεκτές. 

3. Επιπλέον, με ποινή αποκλεισμού σε περίπτωση παράλειψης, ο προμηθευτής οφείλει να συμπεριλάβει στον φάκελο της τεχνικής προσφοράς του:

a. Πιστοποιητικά σήμανσης CE, (βάσει οδηγιών της Ε.Ε. όπως ισχύει σήμερα), με αναγραφή του μοντέλου & τύπου του προϊόντος για το οποίο έχει εκδοθεί.

b. Πιστοποιητικά ISO διακίνησης και τεχνικής υποστήριξης ιατροτεχνολογικών προϊόντων. Ο προμηθευτής πρέπει να είναι πιστοποιημένος με ISO 9001, ISO 13485 ISO 37001 και της Υ.Α. ΔΥ8δ/Γ.Π. οικ./1348/04 και να είναι ενταγμένος σε πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης Α.Η.Η.Ε. βάσει του Π.Δ. 117/2004. Να κατατεθούν. για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη.

c. Βεβαίωση δέσμευσης του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την συνεχή και απρόσκοπτη λειτουργία του εξοπλισμού με τους ίδιους ζητούμενους όρους, ώστε σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή για οποιονδήποτε λόγο, να είναι δυνατή η παροχή αναλωσίμων, υλικών χρήσης, ανταλλακτικών και τεχνικής υποστήριξης ή ισοδύναμο. 

d. Οδηγίες συντήρησης του φορείου στην Αγγλική ή Ελληνική γλώσσα σε ηλεκτρονική μορφή.

4. Μετά την τοποθέτηση του εξοπλισμού να γίνει επίδειξη  και απαραιτήτως εκπαίδευση των χρηστών και των τεχνικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του συστήματος.

5. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του υπό προμήθεια είδους για δύο (2) έτη από την παραλαβή του. Ο χρόνος εγγύησης του μηχανήματος τίθεται σε ισχύ, από την ημερομηνία εγκατάστασης και παραλαβής του σε πλήρη λειτουργία.

6. Οι ανάδοχοι που δεν διαθέτουν τεχνικό τμήμα υποστήριξης στην Αττική, οφείλουν να εκθέσουν στην προσφορά τους με πλήρη σαφήνεια  για αξιολόγηση τον τρόπο και το χρόνο με τον οποίο θα ανταποκριθούν σε προκύπτουσες ανάγκες.
7. ας φαινόμενα αδυναμίας άμεσης ανταπόκρισης ή καθυστερήσεων σε περίπτωση βλάβης..
8. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή πλήρους και αναλυτικού Φύλλου Συμμόρφωσης, στο οποίο θα απαντάται υποχρεωτικά και διακριτά κάθε επιμέρους τεχνική απαίτηση των τεχνικών προδιαγραφών, με σαφή αναφορά στο προσφερόμενο μοντέλο και με αντίστοιχη παραπομπή στα επίσημα τεχνικά φυλλάδια, εγχειρίδια χρήσης ή λοιπά επίσημα τεχνικά έντυπα του κατασκευαστικού οίκου, από τα οποία θα τεκμηριώνεται η πλήρης συμμόρφωση του προσφερόμενου είδους. Δεν αρκεί η απλή αναγραφή της ένδειξης «ΝΑΙ» ή αντίστοιχης γενικής δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς συγκεκριμένη τεκμηρίωση και παραπομπή. Ασάφειες, αοριστίες, ελλιπείς ή μη επαρκώς τεκμηριωμένες απαντήσεις ως προς οποιαδήποτε τεχνική απαίτηση θα θεωρούνται ουσιώδεις αποκλίσεις. Δεν γίνονται δεκτές υπεύθυνες δηλώσεις του προμηθευτή ως υποκατάστατο των επίσημων τεχνικών στοιχείων του κατασκευαστικού οίκου.
9. Ο χρόνος παράδοσης θα είναι άμεσος, επί ποινή απόρριψης.
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